**TÁJÉKOZTATÓ**

Alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül B3 típusú hulladéklerakón átvehető hulladékokról

B3 alkategóriájú hulladéklerakón **alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehetők** a 20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet 2. sz. melléklet **2.1.-1. táblázatban felsorolt inert hulladékok**, a külön jogszabály szerinti hulladékjegyzék **EWC 20-as főcsoportjában felsorolt, vegyesen gyűjtött, nem veszélyes szilárd hulladékok**, kivéve az EWC 20 01 41 kéménysöprésből származó hulladékot, ami csak vizsgálat alapján vehető át.

**Vizsgálatok alapján vehetők át** más nem veszélyes hulladékok, ha eleget tesznek a B1b alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeknek a 2.2.1.-1. táblázatban felsorolt határértékek alapján.

2.1.-1. táblázat: Alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehető inert hulladékok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EWC kód** | **Leírás** | **Korlátozások** |
| 10 11 03 | Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai | A hulladék nem tartalmazhat szerves kötőanyagot |
| 15 01 07 | Csomagolási üveg-hulladékok |  |
| 17 01 01 | Beton | Elkülönített építési és bontási hulladékok\* |
| 17 01 02 | Tégla | Elkülönített építési és bontási hulladékok\* |
| 17 01 03 | Cserép és kerámiák | Elkülönített építési és bontási hulladékok\* |
| 17 01 07 | Beton, tégla, cserép és kerámia keveréke | Elkülönített építési és bontási hulladékok\* |
| 17 02 02 | Üveg |  |
| 17 05 04 | Föld és kövek | A hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos rétegét, tőzeget, továbbá szennyezett területről származó földet, köveket |
| 19 12 05 | Üveg |  |
| 20 01 02 | Üveg | Elkülönített üveg |
| 20 02 02 | Talaj és kövek | A hulladék csak kertekből, parkokból származhat, és nem lehet benne humusz, illetve tőzeg |

\* Az elkülönített építési és bontási hulladékok kis mennyiségben más összetevőket (pl. fémek, műanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is tartalmazhatnak. A hulladék eredetét ismerni kell.

Nem tekinthető inert építési és bontási hulladéknak az a hulladék, amely külön jogszabályban szabályozott szerves vagy szervetlen veszélyes összetevőket (pl. azbesztet, bitument) tartalmaz vagy az építés során ilyen anyagokat használtak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak vagy gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhettek, és emiatt a hulladék már nem tekinthető inertnek.